|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За декабрь 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| КТП-2408КТП-2424КТП-2408ТП-282КТП-2424МТП-12ТП-401ТП-238ТП-68 | 03.12.1804.12.1804.12.1805.12.1810.12.1810.12.1820.12.1825.12.1828.12.18 | с 09-05 час. до 09-51 час.с 09-25 час. до 09-55 час.с 15-05 час. до 15-40 час.c 14-00 час. до 16-10 час.c 13-32 час. до 14-03 час.с 10-00 час. до 15-10 час.с 09-30 час. до 10-20 час.с 13-30 час. до 16-20 час.с 09-00 час. до 10-20 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |